# Инструкция по настройке подъемного карниза Astra 6/28E со встроенным радиоприемником

Минимальная ширина карниза 70 см.

Максимальная ширина карниза 500 см.

Максимальная длина намотки шнура 600 см.

Мощность двигателя 121 Ватт

Рабочее напряжение 220В / 50 Гц

Скорость вращения 28 оборота / мин.

Безопасный вес штор до 50 кг.

Крутящий момент 6 N.m.

Время непрерывной работы 4 мин.

Доступные функции:

Настройка концевых (верхнего и нижнего) по радиоканалу

Настройка промежуточного положения

Управление по радиоканалу

## Внимание! Все операции по настройке подъемных карнизов должны выполняться ТОЛЬКО под нагрузкой (должны висеть шторы или грузики)

## Подключение радиопередатчиков Astra к подъемному карнизу Astra 6/28E (со встроенным радиоприемником)

# 1 путь:

1. Выбрать нужный канал на пульте управления. Канал не должен быть нулевым (общим).

2. Включить питание.

3. Мотор дернется вверх/вниз.

4. На пульте одновременно нажать кнопки «вверх» и «вниз» 1 раз, затем нажать 1 раз кнопку «стоп».

5. Мотор дернется вверх/вниз. Пульт настроен.

# 2 путь:

1. Выбрать нужный канал на пульте управления. Канал не должен быть нулевым (общим).

2. На подключенном к питанию двигателе нажать клавишу программирования и держать ее около 1 секунды, пока мотор не дернется вверх/вниз.

3. На пульте одновременно нажать кнопки «вверх» и «вниз» 1 раз, затем нажать 1 раз кнопку «стоп».

5. Мотор дернется вверх/вниз. Пульт настроен.

## Подключение нового радиопередатчика с ранее запрограммированного передатчика

1. На ранее запрограммированном передатчике нажать кнопки «вверх» и «вниз», затем нажать 8 раз кнопку «стоп». Мотор дернется вверх/вниз.
2. На новом передатчике нажать кнопки «вверх» и «вниз» 1 раз, затем нажать 1 раз кнопку «стоп».
3. Мотор дернется вверх/вниз. Пульт настроен.

## Удаление радиопередатчика из памяти двигателя

1. На запрограммированном передатчике нажать кнопки «вверх» и «вниз», затем нажать 7 раз кнопку «стоп».
2. Нажать клавишу «вверх» 1 раз. Мотор дернется вверх/вниз.
3. Пульт удален из памяти.

## Удаление всех радиопередатчиков из памяти двигателя

1. На запрограммированном передатчике нажать кнопки «вверх» и «вниз», затем нажать 6 раз кнопку «стоп».
2. Нажать клавишу «вверх» 1 раз. Мотор дернется вверх/вниз.
3. Пульт удален из памяти.

## Смена направления вращения двигателя

# 1 путь:

1. На двигателе нажать клавишу программирования и держать в течении 3-х секунд пока двигатель не дернется вверх/вниз.

# 2 путь:

1. На запрограммированном передатчике нажать кнопки «вверх» и «вниз», затем нажать 6 раз кнопку «стоп».
2. Нажать клавишу «вниз» 1 раз. Мотор дернется вверх/вниз.
3. Направление вращения изменено.

## Включение функции «шаг за шагом»

1. На запрограммированном передатчике нажать кнопки «вверх» и «вниз», затем нажать 1 раз кнопку «стоп».
2. Нажать клавишу «вверх» 1 раз. Мотор дернется вверх/вниз.
3. Функция включена.

## Выключение функции «шаг за шагом»

1. На запрограммированном передатчике нажать кнопки «вверх» и «вниз», затем нажать 1раз кнопку «стоп».
2. Нажать клавишу «вниз» 1 раз. Мотор дернется вверх/вниз.
3. Функция включена.

## Установка верхнего концевого положения

1. Нажимая клавиши на пульте, установите нужное верхнее концевое положение.
2. Нажать кнопки «вверх» и «вниз» 1 раз, затем нажать 2 раза кнопку «стоп».
3. Нажать клавишу «вверх» 1 раз. Мотор дернется вверх/вниз.
4. Верхнее концевое положение установлено.

## Установка нижнего концевого положения

1. Нажимая клавиши на пульте, установите нужное нижнее концевое положение.
2. Нажать кнопки «вверх» и «вниз» 1 раз, затем нажать 2 раза кнопку «стоп».
3. Нажать клавишу «вниз» 1 раз. Мотор дернется вверх/вниз.
4. Нижнее концевое положение установлено.

## Удаление верхнего концевого положения

1. Нажать кнопки «вверх» и «вниз» 1 раз, затем нажать 4 раза кнопку «стоп».
2. Нажать клавишу «вверх» 1 раз. Мотор дернется вверх/вниз.
3. Верхнее концевое положение установлено.

## Установка нижнего концевого положения

1. Нажать кнопки «вверх» и «вниз» 1 раз, затем нажать 4 раза кнопку «стоп».
2. Нажать клавишу «вниз» 1 раз. Мотор дернется вверх/вниз.
3. Нижнее концевое положение установлено.

## Установка «любимого положения» шторы

1. Пультом установить нужное «любимое положение» шторы.
2. Нажать кнопу «стоп» 4 раза. Мотор дернется вверх/вниз.
3. Любимое положение установлено.

Для активации «любимого положения», зажмите и удерживайте клавишу «стоп» в течении 2-х секунд.