## Двигатель для раздвижной карнизной системы «Астра»

## *Sunflower KT320S (для легких и среднего веса штор и антрактно-раздвижных занавесов с фазным управлением)*



Описание электродвигателя:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Автоматическая установка концевых положений (при первом запуске двигателя он автоматически определяет закрытое и открытое положение штор). |
|  | Функция остановки электродвигателя при возникновении препятствий работы карнизной системы. |
|  | Возможность открытия и закрытия штор при отсутствии электропитания. |
|  | Практически бесшумная работа электродвигателя. Уровень шума менее 35 Дб. |

Технические характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| Рабочее напряжение | 220V / 50 Hz |
| Рекомендуемый макс. вес штор | 100 кг. |
| Номинальная мощность  | 75 Ватт. |
| Скорость открывания / закрывания штор | 20 см. в секунду |
| Номинальный ток | 0,23 Ампера |
| Максимальное время работы | 4 минуты без остановки |
| Степень защиты | IP 20 |
| Максимальное количество циклов работы | Без ограничений |
| Максимальная длина профиля | до 20 м. |
| Вес двигателя | 1,1 кг. |
| Подключение к сети | Синий – нольЧерный – фаза 1Коричневый – фаза 2Зеленый/желтый – земля |

Подключение:

Синий + черный (фаза 1) – движение вперед.

Синий + коричневый (фаза 2) – движение назад.

## Сброс концевых положений

Нажать и держать клавишу программирования (внизу двигателя) до тех пор, пока светодиод не моргнёт несколько раз и погаснет.

Установка концевых положений происходит автоматически по упору.

## Установка карниза



## Сборка стыкованного профиля



## Крепление профиля и подключение электропитания

